**MEMORIAL DESCRITIVO**

OBRA: Construção de 25 (vinte e cinco) abrigos em pontos de parada de ônibus localizados no quadro urbano do Município de Contenda

Para possibilitar um maior conforto para os usuários do transporte coletivo em nosso Município, nos dias de frio, chuva e Sol excessivos, serão construídos 25 (vinte e cinco) novos abrigos em pontos de parada de ônibus localizados no quadro urbano. Esta obra será executada sob o regime de execução indireta, com a contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil através de processo licitatório.

RELAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS CONTEMPLADAS:

01-Avenida José Mosson, n°3030 (Sentido Serrinha), executar piso e instalar cobertura.

02-Avenida José Mosson , em frente a Igreja Santa Ana (Sentido Serrinha), executar piso e instalar cobertura.

03-Avenida José Mosson esquina com Rua José Stabach (Sentido Serrinha), executar piso e instalar cobertura.

04-Avenida José Mosson em frente ao antigo Armazém Stabach (Sentido Serrinha), executar piso e instalar cobertura.

05-Avenida José Mosson próximo ao Rio (Sentido Serrinha), executar piso e instalar cobertura.

06-Avenida das Américas esquina com Rua Sebastião N. Pinto (Sentido Centro), executar piso e instalar cobertura.

07-Avenida das Américas, n°36 em frente ao Bar da Marli (Sentido Serrinha), somente instalar cobertura.

08-Avenida João Franco, n°1317 (Sentido Serrinha), executar piso e instalar cobertura.

09-Avenida João Franco, n°1037 em frente a Copel (Sentido Serrinha), executar piso e instalar cobertura.

10-Avenida João Franco em frente ao Hospital Municipal (Sentido Serrinha), somente instalar cobertura.

11-Avenida João Franco em frente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente (Sentido Serrinha), somente instalar cobertura.

12-Avenida Governador Lupion, n°910 (Sentido Centro), executar piso e instalar cobertura.

13-Avenida Governador Lupion, n°910 (Sentido BR-476), executar piso e instalar cobertura.

14-Avenida Governador Lupion, n°670 (Sentido Centro), somente instalar cobertura.

15-Avenida Governador Lupion em frente à Casa Paroquial (Sentido Centro), executar piso e instalar cobertura.

16-Avenida São João, n°270 (sentido BR-476), executar piso e instalar cobertura.

17-Avenida São João, em frente ao Banco Sicredi (Sentido BR-476), somente instalar cobertura.

18-Avenida São João, n°602 (Sentido BR-476), executar piso e instalar cobertura.

19-Avenida São João, n°1032 (Sentido Centro), executar piso e instalar cobertura.

20-Avenida São João, n°1484 (Sentido Centro), executar piso e instalar cobertura.

21-Avenida São João, em frente à empresa Gota (Sentido Centro), executar piso e instalar cobertura.

22-Avenida Dr. Alexandre Jamil Sabbag, em frente ao Guzzo (Sentido Loteamento), executar piso e instalar cobertura.

23-Rua Casemiro Szczypior, n°180 (Sentido Pedro Machado), executar piso e instalar cobertura.

24-Rua Casemiro Szczypior esquina com a Rua da Polônia (Sentido Pedro Machado), executar piso e instalar cobertura.

25-Rua da Polônia em frente a residência do Sr. Nelson Soczek (Sentido BR-476), executar piso e instalar cobertura.

PLACA DA OBRA – A placa da obra deverá ser fixada em frente ao prédio sede da Prefeitura Municipal na Avenida João Franco, n°400; em local a ser definido pela CONTRATANTE.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO – Em cada local a ser construído um abrigo deverá primeiramente se proceder com a marcação do piso e após a APROVAÇÃO do FISCAL DA OBRA iniciar a construção de cada abrigo. O abrigo é composto pela construção de um piso de concreto alisado medindo 2,00x5,00m com a espessura de 15cm e dois módulos de cobertura de fibra na cor amarelo medindo 1,50x2,00m com a base em tubo de aço galvanizado, sendo estes fixados ao solo através de uma estaca com diâmetro de 20cm e 1,50m de profundidade. Com a conclusão de cada abrigo a CONTRATADA deverá deixar o local da obra limpo.

Contenda, 22 de Setembro de 2014 Ana Elisa Gori Camargo

Arquiteta- CAU A67406-0